1.客服下单信息接口

中集文件URL：通过计划任务定时执行trigger

out.ccsc58.cc/DATA\_PORT\_ZHENHE\_1.01/down\_online.php **已联调**

需要请求的臻和URL：

https://sample-tracking-dev.genecast.com.cn//api/salesperson-app/v2/express/notify/order

请求方式;POST

返回参数：

将这些信息推送给臻和

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 字段 | 解释 | | 备注 |
| member\_id | 臻和客户号 | | 20160022 |
| token | 秘钥 | | token=zjlyzh8888 md5加密32位 |
| id | 订单id | |  |
| GetCompany | 收货单位 | |  |
| GetAddress | 收货地址 | |  |
| GetName | 收货人 | |  |
| GetTelephone | 收货人手机 | |  |
| GetDepart | 收货省份 | |  |
| GetCity | 收货城市 | |  |
| Company | 发货单位 | |  |
| Address | 发货地址 | |  |
| Depart | 发货省份 | |  |
| City | 发货城市 | |  |
| Manager | 发货人 | |  |
| Telephone | 发货人手机 | |  |
| Note1 | 备注 | |  |
| Jian | 箱子总数 | |  |
| WDQJ | 温度区间 | |  |
| OrderTime | 要求取件时间 | |  |
| iswdj | | 是否使用温度计 |  |
| PackageName | | 箱子名称 |  |
| KHNO | | 臻和工作人员 | 新增 |

请求格式：

{

"token": "秘钥",

"member\_id": "臻和客户号",

“id”:”订单号”,

…………

}

2.线上下单接口

URL： out.ccsc58.cc/DATA\_PORT\_ZHENHE\_1.01/down\_online.php **已联调**

请求方式：post form表单直接提交

请求参数：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段 | 解释 | | 备注 | | 能否为空 |
| token | 秘钥 | | token=zjlyzh8888 md5加密32位 | | N |
| member\_id | 客户号 | | 20160022 | | N |
| GetCompany | 收货单位 | |  | | N |
| GetAddress | 收货地址 | |  | | N |
| GetName | 收货人 | |  | | N |
| GetTelephone | 收货人手机 | |  | | N |
| GetDepart | 收货省份 | |  | | N |
| GetCity | 收货城市 | |  | | N |
| Company | 发货单位 | |  | | N |
| Address | 发货地址 | |  | | N |
| Depart | 发货省份 | |  | | N |
| City | 发货城市 | |  | | N |
| Manager | 发货人 | |  | | N |
| Telephone | 发货人手机 | |  | | N |
| Note1 | 备注 | |  | | Y |
| Jian | 箱子总数 | | 默认为1 | | **N** |
| PackageName | 箱子名称 | | 温度数据接口中的 bcname | | N |
| WDQJ | 温度区间 | | 就是包材对应的温度区间格式2℃~8℃ | | N |
| iswdj | 是否使用温度计 | | 选填 使用 不使用 | | N |
| OrderTime | 要求取件时间 |  | | N | |

请求格式：

{

"token": "秘钥",

"member\_id": "臻和客户号",

“GetCompany”:”收货单位”,

…………

}

返回给臻和：下单状态码（200成功 400失败） 订单号

{

"code": "200",

"msg": "提示信息",

"data": {

"id": "订单号",

},

}

3揽收后写入运输单号接口 已联调

URL：out.ccsc58.cc/DATA\_PORT\_ZHENHE\_1.01/Change\_Num.php

参数：post json格式

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 字段 | 值 | 备注 |
| token | zjlyzh8888 | md5加密32位 |
| id | 订单号 |  |
| billnumber | 运单号 | 中集单号 |
| source | 判断标识 | zjly |

格式：

{

"data": {

"token": "秘钥",

"id": "订单号",

"billnumber": "中集单号"

}

}

返回格式： code=200表示成功 code=400表示失败

{

"code": "200"

}

3揽收后写入运输单号接口

URL：<https://exp.genecast.com.cn/api/salesperson-app/v2/express/notify/number>

传参格式：post

参数：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 字段 | 解释 | 备注 |
| token | zjlyzh8888 | MD5 32位 |
| source | 臻和验证 | zjly |
| id | 订单号 |  |
| billnumber | 运单号 |  |

4.物流状态详情查看接口 已联调

URL: out.ccsc58.cc/DATA\_PUBLIC/Search.php 目前传参是post直接传不是json字符串

参数：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| billnumber | 运单号 |  |

传参格式：post json串

返回样式：

{

"code" : "200",

"City" : "北京",

"GetCity" : "上海",

"data" : {

"0" : "2017-05-31T16:01:23货物在北京入库",

"1" : "2017-05-31T15:00:00货物在北京取件",

"2" : "2017-05-31T16:22:42货物在北京DE",

"3" : "2017-05-31T16:42:09货物在北京出库",

"4" : "2017-06-01T16:11:53货物在上海入库",

"5" : "2017-06-01T16:14:08货物在上海出库",

"6" : "2017-06-01T17:00:00货物在上海签收",

}

}

5.物流信息推送接口

URL：臻和定义  **待调试**

传参方式：POST方式 json串

参数：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 字段 | 解释 | 备注 |
| billnumber | 运单号 |  |
| id | 订单号 |  |
| member\_id | 客户号 |  |
| token | 秘钥 | zjlyzh8888 md5加密32位 |
| state | 状态 | 1：表示揽收或者取件 |
| 2：表示 运输中 |
| 3：表示 派送中 |
| 4：表示 签收 |
| content | 状态描述 | eg：北京入库 |
| updatetime | 更新时间 | 格式：2018-05-21 11:09:02 |

臻和返回：code成功200失败400

{

"code": "200",

"msg": "提示信息",

}

# 6.包材温度数据接口开发文档 已联调

URL：<http://www.ccsc58.cc/zjlytms/api.php/Order/ajax>

请求方式：POST

请求参数：wdqj（-78℃~-20℃;-25℃~-15℃; 0℃~30℃; 2℃~8℃; 15℃~25℃）（固定五个区间）

state=2(这个是固定的)

返回结果示例：

{

"0" : {

"id" : "32",

"wdqj" : "2℃~8℃",

"bsize" : "65.0\*65.0\*67.0",

"bcname" : "32L",

"bcweight" : "25.82",

"bcvolume" : "650.00",

"beizhu" : "650\*650\*670",

"status" : "1",

"bcvolumezhong" : "47.18",

"bpcount" : "1"

},

}

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 返回值字段 | 字段类型 | 字段说明 |
| id | int | 包材编号 |
| wdqj | varchar | 温度区间 |
| bsize | varchar | 包材尺寸（长\*宽\*高） |
| bcname | varchar | 包材名称 |
| bcweight | decimal | 包材总重量 |
| bcvolume | decimal | 包材体积 |
| beizhu | varchar | 备注 |
| status | varchar | 状态（默认为1） |
| bcvolumezhong | decimal | 体积重量 |
| bpcount | varchar |  |

## 7取消订单接口

URL：out.ccsc58.cc/DATA\_PORT\_ZHENHE\_1.01/cancel.php

请求方式：POST

请求参数

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 字段 | 解释 | 备注 |
| AccountNumber | 客户号 | 20160022 |
| id | 订单号 |  |
| token | 秘钥 | md5 32位 zjlyzh8888 |
| content | 取消原因 |  |

返回格式 200成功 400失败

{

“code”:”200”,

“msg”:”提示信息”

}